**Hankija :** Vaivara Vallavalitsus

**Riigihanke nimetus:** Vaivara valla kõvakattega teede auguremont 2016

**Hankedokumentide Lisa 1**

**Töömahtude loend**

Hankija eesmärgiks on tagada Vaivara valla teede registris olevate kõvakatetega teede seisundinõuetega vastavusse viimine.

Hankija eesmärgi saavutamiseks on Pakkujal (Töövõtjal) kohustus pakkumuse koostamise käigus kajastada pakkumuse maksumuses kõik Pakkuja kulutused, mis on vajalikud Hankija eesmärgi saavutamiseks.

Kõik teostatavad tööd peavad olema teostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiivaktide sätetele, tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele või muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele.

Kui materjalide või seadmete konkreetset marki pole HD-s välja toodud, siis tuleb materjalide ja seadmete valikul eelistada pikemajalise tootjagarantiiga ja/või tuntud valmistajate toodangut. Kõik Töövõtja poolt tehtavad valikud tuleb enne tööde teostamist Tellijaga kooskõlastada.

Kõik kasutatavad materjalid/tooted/süsteemid jms. peavad vastama kehtivatele normidele nii kasutusea, tuleohutuse kui ka muude normide osas.

Hanke raames teostatakse kõvakatetega teedel auguremont, vastavalt Hankija/Tellija poolsele tellimusele ja faktilistele mahtudele, järgmistel Vaivara valla teeregistris olevatel teedel:

* + 1. **Tolmuvaba kattega teede auguremont**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8510250 | Karja tänav | m2 | 45 m2 |
| 8510450 | Kõrgemäe tänav | m2 | 30 m2 |
| 8510120 | Sirgala maantee | m2 | 45 m2 |
| 8510130 | Aasa maantee | m2 | 5 m2 |
| 8510140 | Nurme maantee | m2 | 5 m2 |
| 8510150 | Rohu maantee | m2 | 5 m2 |
| 8510220 | Karjääri maantee | m2 | 15 m2 |
| 8510240 | Karjamäe maantee | m2 | 20 m2 |
| 8510300 | Pähkli maantee | m2 | 10 m2 |
| 8510620 | Hotelli maantee | m2 | 4 m2 |
| 8510930 | Aiandi maantee | m2 | 10 m2 |
| 8510310 | Mummassaaremaantee | m2 | 200 m2 |
| 8511320 | Lehe maantee | m2 | 35 m2 |
| 8510880 | Saekaatri tänav | m2 | 5 m2 |
| 8510550 | Ridaküla tee | m2 | 15 m2 |
| 8510840 | Narva maantee | m2 | 40 m2 |
| 8510890 | Männiku tänav | m2 | 25 m2 |
| 8510270 | Konno tee | m2 | 25 m2 |
| 8511010 | Tuleviku maantee | m2 | 35 m2 |
| 8511080 | Männikute tee | m2 | 20 m2 |
| **KOKKU:** | **600 m2** |

* + 1. **Asfaltkattega teede auguremont**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8511380 | Narva maantee T3 | m2 | 175 |
| 8511450 | Töökoja tänav | m2 | 50 |
| 8510890 | Männiku tänav | m2 | 25 |

- Tööde mahus on olemasoleva betoonkatte lammutamine - 5 m3;

- Olemasoleva katte freesimine - 250 m2;

- Killustikaluse profileerimine - 250 m2;

- Kruntimine C50 B5;

- Asfaltkatte paigaldamine AC 12 surf 70/100 graniit, h=6 cm;

Auguremondi tööd teostatakse alljärgneval meetodil:

1) Tolmuvaba kattega teede auguremont tardkivikillustiku ja bituumenemulsiooniga. Eeldatav töömaht 600 m2. Auguremonditööd teostatakse pinnatud kruusateedel ning asfaltkattega teedel tardkivikillustiku ja bituumenemulsiooniga

2) Asfaltkattega teede auguremont servade mahafreesimisega ja asfaltbetooni seguga AC 12 surf 70/100 täitmisega.

Eeldatav töömaht 250 m2. Auguremondi tööde tesotatakse asfaltkattega teedel. Kasutada laaduriga paigaldamise meetod.

Pakkumuse maksumus esitatakse hanketeates lisatud elektroonsel vormil ja peab sisaldama tabelis toodud andmeid:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jr.nr. | Nimetus | Eeldatav töömaht m2 | Ühiku ühe m2 maksumus käibemakusta | Kokku maksumus käibemaksuta |
| 1 | Tolmuvaba kattega teede auguremont tardkivikillustiku ja bituumenemulsiooniga. \* | 600 |  |  |
| 2 | Asfaltkattega teede auguremont servade mahafreesimisega ja asfaltbetooni seguga täitmisega \*\* | 250 |  |  |
| 3 | Kokku maksumus |  |  |  |

\* - Auguremonditööd teostatakse pinnatud kruusateedel ning asfaltkattega teedel tardkivikillustiku ja bituumenemulsiooniga

\*\*- tööde tesotatakse asfaltkattega teedel